細則２－12　情報提供型ＡＩシステムを導入する顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所の自主保安基準

|  |  |
| --- | --- |
| 定める必要がある施設 | 情報提供型ＡＩシステムを導入する顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所 |

第１　総則

当所の情報提供型ＡＩシステムの導入に伴う保安管理等は、本編及び関係する細則によるほか、第２で定める「情報提供型ＡＩシステムの導入に伴う保安管理等の基準」に基づき行うものとする。

第２　情報提供型ＡＩシステムの導入に伴う保安管理等の基準

１　必ず甲種又は乙種の危険物取扱者が給油の許可及び監視を実施する体制を確保するものとする。

２　情報提供型ＡＩシステムによる監視の対象となる給油レーンを利用する顧客に対し、給油レーンへの標示、ポスターの掲示、固定給油設備の画面表示又は音声案内等の方法により、ＡＩによる監視の事実を周知するものとする。

３　情報提供型ＡＩシステムが正常な情報を甲種又は乙種の危険物取扱者に提供できない状況にあるときは、甲種又は乙種の危険物取扱者がその状態を認識し、直ちにＡＩシステムの使用を停止できる体制を確保するものとする。

４　その他